|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **АНТЕНА ПАНЕЛЬНА 2G, 3G, WiFi****HPR-2** |
|  |  |
|  |
|  | Панельна антена HPR-2 призначена для використання у якості зовнішної антени абонентського обладнання стандартів CDMA 800, GSM 900/1800, UMTS та обладнання широкосмугового доступу Wi-Fi (2,4 ГГц). Корпус антени вироблений з AБС пластикустійкого до впливу ультрафіолетового випромінювання.  |  |
|  |  |  |
|  |  | **HPR-2.** |
|  | Робоча смуга частот | **800 –1000МГц**  | **1700 –2500МГц** |
|  | Коефіцієнт підсилення | **2дБі** | **5дБі** |
|  | Полярізація | **вертикальна** |
|  | Ширина діаграми в горизонтальній площині | **кругова** |
|  | Ширина діаграми в вертикальній площині | **85°** | **55°** |
|  | Гранична потужність | **30 Вт** |
|  | Вхідний опір | **50 Ом** |
|  | Габарити (Ш х В) | **165х 110мм** |
|  | Тип розніму підключення фідера | **N-female / SMA-female** |
|  | Вага | **0,2 кг** |
|  |  |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | **WWW.HORWIN-RADIO.EU** |  |