|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  |  | | **АНТЕНА ПАНЕЛЬНА 2G, 3G, WiFi**  **HPR-2** | |
|  |  | |
|  |
|  | Панельна антена HPR-2 призначена для використання у якості зовнішної антени абонентського обладнання стандартів CDMA 800, GSM 900/1800, UMTS та обладнання широкосмугового доступу Wi-Fi (2,4 ГГц). Корпус антени вироблений з AБС пластикустійкого до впливу ультрафіолетового  випромінювання. | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | | **HPR-2.** | |
|  | Робоча смуга частот | | **800 –1000МГц** | **1700 –2500МГц** |
|  | Коефіцієнт підсилення | | **2дБі** | **5дБі** |
|  | Полярізація | | **вертикальна** | |
|  | Ширина діаграми в горизонтальній площині | | **кругова** | |
|  | Ширина діаграми в вертикальній площині | | **85°** | **55°** |
|  | Гранична потужність | | **30 Вт** | |
|  | Вхідний опір | | **50 Ом** | |
|  | Габарити (Ш х В) | | **165х 110мм** | |
|  | Тип розніму підключення фідера | | **N-female / SMA-female** | |
|  | Вага | | **0,2 кг** | |
|  |  | |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | **WWW.HORWIN-RADIO.EU** |  | |